|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 名称 | 尺寸（㎡） | 数量 | 要求 |
| 大厅艺术墙 | 北“艺”墙 | 19.5 | 1 | 浮雕凹凸多层立体亚克力焗漆艺术文化字 |
| 人工+辅料+墙面打底 | 19.5 | 1 | 人工+辅料+墙面+龙骨+衬底+装饰 |
| 南“术”墙 | 19.5 | 1 | 浮雕凹凸多层立体亚克力焗漆字 |
| 人工+辅料+墙面打底 | 19.5 | 1 | 人工+辅料+墙面+龙骨+衬底+装饰 |
| 柱子 | 艺术设计工坊 | 0.3 | 6 | 精工打磨+复古工艺+1.5厘米厚pvc+内衬 |
| 人工+辅料 | 0.3 | 6 | 人工+辅材+运费+展板字膜 |
| 二楼背景墙 | 标志 | 0.7 | 1 | 1.5厘米厚亚克力+打磨+双色焗漆 |
| 艺术设计学院 | 0.35 | 6 | 1.5厘米厚亚克力+打磨+双色焗漆 |
| 英文 | 0.12 | 39 | 1.5厘米厚亚克力+打磨+双色焗漆 |
| 安装费用 | 7.48 | 1 | 人工+辅材+运费+展板字膜 |
| 底板 | 14.4 | 1 | 晶石板+龙骨+衬底+辅料+包边 |
| 安装费用 | 14.4 | 1 | 人工+辅材+运费 |
| 一楼梯口背景 | 标志 | 0.6 | 1 | 不锈钢+精工打磨+焗漆+1.5厘米厚pvc+内衬 |
| 艺术设计学院 | 0.35 | 6 | 不锈钢+精工打磨+焗漆+1.5厘米厚pvc+内衬 |
| 英文 | 0.1 | 39 | 不锈钢+精工打磨+焗漆+1.5厘米厚pvc+内衬 |
| 字安装费用 | 6.6 | 1 | 人工+辅材+运费+展板字膜 |
| 楼梯学院简介 | 学院简介 | 15 | 1 | 1.8厘米pvc板+uv打印+亚克力面+铝边封边 |
| 字安装费用 | 15 | 1 | 人工+辅材+运费+展板字膜 |
| 笃学、重行、修德、立才 | 5.6 | 8 | 不锈钢+精工打磨+焗漆+1.5厘米厚pvc+内衬 |
| 字安装费用 | 5.6 | 1 | 人工+辅材+运费+展板字膜 |
| 一楼工作室 | 工作室简介墙 | 1.92 | 6 | E0级板材衬底+雕刻造型+上装文化字+上装简介板 |
| 安装费用 | 1.92 | 6 | 人工+辅材+运费+展板字膜 |
|  |  |  |  |  |

****附件1：艺术楼一层西大厅、走廊文化墙装饰货物参数及要求****

****一、技术要求****

****二、采购要求****

（1）中标人负责文化墙装饰设计、制作、送货、安装。

（2）制作前，成交供应商须按采购人要求提供设计方案、设计实物样品，经采购人确认同意后再制作。

（3）如部分分项有数量变化，按响应价格据实结算。

（4）制作材质选择要兼顾美观、实用、耐腐蚀，字体排版要能够突出重点且醒目。

（5）报价包含所发生的一切费用（含制作、安装、吊车、高空作业、运输、辅材、人工等）。

（6）质保期：验收合格后3年。

****三、商务要求****

1.交货期限：接到采购人通知后10日内完成全部文化墙装饰设计、制作、安装。

2.付款方式:项目完成验收合格后30个工作日内。付款前，供应商须开具正规增值税发票。